
Atrisinājums žirosensora uzdevumam:



Motori A+D apstājas

Gaidīt, kamēr žirosensors nomēra leņķi lielāku par 15 grādiem.

Motori A+D brauc uz priekšu ar jaudu 40